|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST BOUWVOEDING (ZWERFKAST) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** |       |
| **Merk en type arbeidsmiddel** |       |
|  |
| **NEN 3140** |
|  | **Naam van meting/test** | **Meetwaarde** | **Bevinding** |
| **Metingen in het kader van NEN 3140** | Weerstand beschermingsleidingIsolatieweerstandstestAanspreekstroom ALSAanspreektijd ALS |       Ω      Ω      mA      mS | [ ]  NOK [ ]  OK[ ]  NOK [ ]  OK[ ]  NOK [ ]  OK[ ]  NOK [ ]  OK |
| **VISUELE KEURING** |
| **Keuringspunten** | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. 30 mA Aardlekschakelaar aanwezig
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Aardlek getest en uitschakeltijd gemeten (< 20 ms.)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Automaten aanwezig en werking oké
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Noodstopvoorziening aanwezig en werking oké
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. IP waardes aangegeven op contactstoppen
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Wandcontactstoppen stevig gemonteerd, niet gebarsten en minimaal IP54 (uitwendige invloeden, voorwerpen en water)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Isolatie van kabel/snoer niet beschadigd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Invoer van netsnoer in arbeidsmiddel oké (incl. trekontlasting)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Huis (m.n. afdak) in goede staat (geen barsten, breuken, etc.)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Metalen ondersteuningsconstructie van bouwvoeding
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Arbeidsmiddel niet vettig, stoffig of ernstig gecorrodeerd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Opmerkingen** |
|                                |
|   |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | **Paraaf keurmeester** |
|   -  -     |       |  |