|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST generator/aggregaat |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** |       |
| **Merk en type arbeidsmiddel** |  |
|  |
| **NEN 3140** |
|  | **Naam van meting/test** | **Meetwaarde** | **Bevinding** |
| **Metingen in het kader van NEN 3140** | Weerstand beschermingsleidingIsolatieweerstandstestFunctionele test |       Ω      Ω | [ ]  NOK [ ]  OK[ ]  NOK [ ]  OK[ ]  NOK [ ]  OK |
| **VISUELE KEURING** |
| **Keuringspunten** | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Gebruikershandleiding in Nederlandse taal beschikbaar
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Onderhoudsvoorschriften aanwezig (staan mogelijk in gebruikershandleiding)
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Onderhoudslogboek aanwezig en bijgehouden
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer, bouwjaar en gewicht
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding toelaatbare KVA
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van elektrische beschermingsklasse
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van Lwa-geluidsdrukniveau
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding voltage (spanning)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding soort brandstof
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Stickers met waarschuwingen en/of signaleringstekens aangebracht (o.a. spanningsgevaar)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Blauwe stickers op arbeidsmiddel m.b.t. de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen (gehoor)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Hangt bij het arbeidsmiddel een instructiekaart met daarop o.a. de veiligheidsregels m.b.t. het arbeidsmiddel.
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermeldingen bij bedieningsschakelaars/-knoppen (o.a. aan/uit, 1/0)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Goede werking arbeidsmiddel (werken alle bedieningsschakelaars en -knoppen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Noodstopvoorziening aanwezig op de machine
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen sprake van ernstige vonkvorming in motor (koolborstels of rotor/collector kunnen versleten zijn!) en tekenen van te hoge temperaturen
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Meters (spanning en stroom) functioneren
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Aardlekschakelaar In ≤ 30 mA aanwezig c.q. functioneert
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Aarding volgens voorschriften
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Beveiligingen van arbeidsmiddel juiste waarde en/of juist ingesteld (m.b.t. temperatuur, stroom, spanning)
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Wandcontactdozen stevig gemonteerd, niet gebarsten en minimaal IP54
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Invoer snoeren/kabels in wandcontactdozen oké (incl. trekontlasting)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Isolatie van snoeren/kabels niet beschadigd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Bescherming aanwezig tegen aanraking van spanningsvoerende delen
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Aandrijfriem en riemschijven
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Bescherming aanwezig tegen draaiende delen
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Constructie arbeidsmiddel deugdelijk (geen barsten, breuken en vervormingen, lassen oké, etc.)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Arbeidsmiddel niet vettig, stoffig of ernstig gecorrodeerd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Uitwendige onderdelen deugdelijk bevestigd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Ophang-/hijspunten nog niet ernstig gecorrodeerd c.q. geen scheuren (visueel keuren)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Koelsysteem (water/lucht)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Wielen en assen deugdelijk (i.v.m. omvallen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Constructie van ondersteuning
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Rijverlichting en reflectoren
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Werkverlichting
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Banden
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Remfunctie
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Trekkoppeling
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Hulpkoppeling
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Losbreekinrichting
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Accu
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Dynamo
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Massa
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Olieniveau
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Brandstof tank
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Uitlaat boven op generator gemonteerd (of laag en voldoende afgeschermd)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Opmerkingen** |
|  |
|   |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | **Paraaf keurmeester** |
|   -  -     |       |  |