|  |
| --- |
| **KEURINGSCHECKLIST KETTINGFREES** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** | |  | | | | | |
| **Merk en type arbeidsmiddel** | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **NEN 3140** | | | | | | | |
|  | | **Naam van meting/test** | **Meetwaarde** | | | | **Bevinding** |
| **Metingen in het kader van NEN 3140** | | Weerstand beschermingsleiding  Isolatieweerstandstest  Verschilstroom  Functionele test | Ω        Ω        mA | | | | NOK  OK  NOK  OK  NOK  OK  NOK  OK |
| **VISUELE KEURING** | | | | | | | |
| **Keuringspunten** | | | | | | | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker) | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Gebruikershandleiding in Nederlandse taal beschikbaar | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Onderhoudsvoorschriften aanwezig (staan mogelijk in gebruikershandleiding) | | | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Onderhoudslogboek aanwezig en bijgehouden | | | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd | | | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Vermelding van elektrische beschermingsklasse | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding max. freeskettingdiameter | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding bewegingsrichting freesketting | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Stickers met waarschuwingen en/of signaleringstekens aangebracht i.v.m. gevaar van aandrijfriem en spanning | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Hangt bij het arbeidsmiddel een instructiekaart met daarop o.a. de veiligheidsregels m.b.t. het arbeidsmiddel | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermeldingen bij bedieningsschakelaars/-knoppen (o.a. aan/uit, 1/0) | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Functioneert automatische eindafslag | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Goede werking arbeidsmiddel (werken alle bedieningsschakelaars en -knoppen) | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Aan-/uitschakelaar in "aan-stand" niet te blokkeren, functioneert nulspanningsbeveiliging, of valt vasthoudbediening terug in nulstand na wegvallen van spanning (1 van de 3) | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Noodstopvoorziening aanwezig op de machine | | | | | n.v.t. | | NOK  OK |
| 1. Geen mechanische of elektrische aanpassingen in veiligheidsketens aangebracht (waardoor beveiligingen niet meer functioneren) | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen sprake van ernstige vonkvorming in motor (koolborstels of rotor/collector kunnen versleten zijn!) en tekenen van te hoge temperaturen | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Beveiligingen van arbeidsmiddel op juiste waarde en/of juist ingesteld (m.b.t. temperatuur, stroom, spanning) | | | | | n.v.t. | | NOK  OK |
| 1. Bescherming aanwezig tegen aanraking van spanningsvoerende delen | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Aandrijfriem en riemschijven | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Rondsel (tandwiel) waarover freesketting loopt oké | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Liniaal (geleider) t.b.v. freesketting oké | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Freesketting nog goed te spannen d.m.v. spanmoer op houder van liniaal | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Spaanbreker oké | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Bescherming aanwezig tegen draaiende, bewegende delen (aandrijfriem en loopwielen) | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Contactschakelaar beschermkap motordeel | | | | | n.v.t. | | NOK  OK |
| 1. Energievoorziening af te koppelen m.b.v. stekker | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Isolatie van netsnoer en eventuele andere kabels niet beschadigd | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Invoer netsnoer in arbeidsmiddel en krachtstekker oké (incl. trekontlasting) | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Arbeidsmiddel niet vettig, stoffig of ernstig gecorrodeerd | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Constructie arbeidsmiddel deugdelijk (geen barsten, breuken, etc.) | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Uitwendige onderdelen deugdelijk bevestigd | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Staat materiaalklem en is deze deugdelijk | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Fundering en verankering deugdelijk | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Arbeidsmiddel in voldoende verlichte omgeving | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Voldoende vrije werkruimte rondom het arbeidsmiddel (de grootte van deze ruimte is ook afhankelijk van de materialen die bewerkt worden) | | | | | | | NOK  OK |
| 1. Werkt vloeistofpomp (i.v.m. smering freesketting) | | | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Vloeistofreservoir deugdelijk | | | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Slangen, leidingen, koppelingen deugdelijk | | | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Functioneert aftap | | | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Filter nog goed | | | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| **Opmerkingen** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | | | **Paraaf keurmeester** | | | |
| -  - |  | | |  | | | |