|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST VEILIGHEIDSTRAFO/SCHEIDINGSTRAFO/VOEDING |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** |       |
| **Merk en type arbeidsmiddel** |  |
| **Elektrische beschermingsklasse van te keuren arbeidsmiddel** | [ ]  **klasse 1**[ ]  **klasse 2** |
|  |
| **NEN 3140** |
|  | **Naam van meting/test** | **Meetwaarde** | **Bevinding** |
| **Metingen in het kader van NEN 3140** | Weerstand beschermingsleiding(bij klasse 2 n.v.t.)IsolatieweerstandstestVerschilstroom Functionele test |       Ω      Ω      mA | [ ]  NOK [ ]  OK [ ]  n.v.t.[ ]  NOK [ ]  OK[ ]  NOK [ ]  OK[ ]  NOK [ ]  OK |
| **VISUELE KEURING** |
| **Keuringspunten** | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van IP-beschermingsgraad (uitwendige invloeden voorwerpen en water)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van elektrische beschermingsklasse
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van maximaal vermogen in Watt
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Is stekker aangegoten in plaats van geschroefd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Isolatie van netsnoer/kabels niet beschadigd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Invoer van netsnoer in arbeidsmiddel en stekker oké (incl. trekontlasting)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Huis/handgreep in goede staat (geen barsten, breuken, etc.)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Arbeidsmiddel niet vettig, stoffig of ernstig gecorrodeerd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Opmerkingen** |
|  |
|   |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | **Paraaf keurmeester** |
|  |  |  |