|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST STAALKABEL |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** | |  | | | |
|  | | | | | |
| **VISUELE KEURING** | | | | | |
| **Keuringspunten** | | | | | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel | | | | | NOK  OK |
| 1. Beproevingscertificaat | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer, beproevingsdatum, certificaatnummer en werklast (WLL) | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Diameter van kabel moet overal gelijk zijn en mag niet sterk verminderd zijn | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen inwerking door agressieve stoffen (zuren, oplosmiddelen en alkaliën) | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen vleeshaken (= gebroken draden in de kabel over een grote lengte) | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen breuknest (= breuk of beschadiging van veel draden op 1 plaats in de kabel) | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen kink (= draai) in de staalkabel | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen corrosie | | | | | NOK  OK |
| 1. Kabel niet vuil/vettig | | | | | NOK  OK |
| 1. Kabel niet vochtig opgeslagen | | | | | NOK  OK |
| 1. Staalkabelverbinding bij permanente verbindingen met talurit- of superloopklem én bij losneembare verbindingen niet met boutklem(men), maar met een wigklem | | | | | NOK  OK |
| **Opmerkingen** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | | **Paraaf keurmeester** | | |
| -  - |  | |  | | |