**Checklist ladders en trappen**

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeidsmiddel | ID-nummer: |
| Merk: | Type: |
| Aantal treden/sporten: | Materiaal: hout / aluminium / staal / kunststof |
| **Conform:** ❑ Arbobesluit H7 (RAM) ❑ NEN 2484 ❑ WarenwetbesluitToelichting: J Ja, in orde N Nee, niet in orde O Opmerking |
|  | **J**  | **N** | **nvt** | **Opmerkingen** |
| Algemene producteisen |
| Opschriften |  |  |  |  |
| Gebruiksaanwijzing (sticker) |  |  |  |  |
| Algehele toestand |  |  |  |  |
| Rechtheid |  |  |  |  |
| Compleet |  |  |  |  |
| Speling |  |  |  |  |
| Onderdeleneisen |
| Bomen / stijlen |  |  |  |  |
| Sporten / treden |  |  |  |  |
| Sport-boom en trede-stijl verbinding |  |  |  |  |
| Beslag |  |  |  |  |
| Bevestigingsmaterialen |  |  |  |  |
| Opsteek-, schuif- en valhaken |  |  |  |  |
| Reformpennen en -haken |  |  |  |  |
| Spreidstandbeveiliging |  |  |  |  |
| Stabiliteitsbalk |  |  |  |  |
| Optrektouw en katrol |  |  |  |  |
| Ladder- en trapvoeten |  |  |  |  |
| Afdekdoppen en opvulstukken |  |  |  |  |
| Sportlatten/versterkingsstrippen |  |  |  |  |
| Uitschuifbegrenzing |  |  |  |  |
| Steunbeugel |  |  |  |  |
| Bordes / sta-plateau |  |  |  |  |
| Keuringssticker geplakt |  |  |  |  |
| Goedgekeurd |  |  |  |  |
|  |  |
| Naam keurmeester: Datum: Handtekening keurmeester:  |

**Checklist rolsteigers**

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeidsmiddel | ID-nummer |
| Merk: | Type: |
| Aantal onderdelen: | Materiaal: aluminium / staal |
| **Conform:** ❑ Arbobesluit H7 (RAM) ❑ NEN 1004 ❑ WarenwetbesluitToelichting: J Ja, in orde N Nee, niet in orde O Opmerking |
|  | **J**  | **N** | **Nvt** | **Opmerkingen** |
| Algemene producteisen |
| Gebruiksaanwijzing (sticker) |  |  |  |  |
| Algehele toestand |  |  |  |  |
| Rechtheid / compleetheid |  |  |  |  |
| **Zijpanelen** |
| Speling en passing frames |  |  |  |  |
| Lasverbindingen |  |  |  |  |
| Haaksheid |  |  |  |  |
| Anti-sliplaag |  |  |  |  |
| **(Zwenk)wielen** |
| Algehele toestand wielen; massief, rond, gelijke diameter en gangbaar |  |  |  |  |
| Reminrichting |  |  |  |  |
| Loopvlak wielen |  |  |  |  |
| Spindels; gangbaar en tegen uitdraaien geblokkeerd |  |  |  |  |
| **Leuningen, diagonalen, liggers en schoren** |
| Algehele toestand / Rechtheid |  |  |  |  |
| Klauwmechanisme incl. borging |  |  |  |  |
| **Werkvloer(en)** |
| Algehele toestand |  |  |  |  |
| Klauwen / Uitwaaibeveiliging |  |  |  |  |
| Anti-sliplaag |  |  |  |  |
| Luik |  |  |  |  |
| **Kantplanken** |
| Algehele toestand |  |  |  |  |
| **Uitzetpoten** |
| Algehele toestand |  |  |  |  |
| Werking scharnieren |  |  |  |  |
| Rubber doppen (profiel) |  |  |  |  |
| **Ladders (indien sportafstand > 30 cm)** |
| Algehele toestand; Recht, onbeschadigd en vrij van vuil |  |  |  |  |
| Keuringssticker geplakt |  |  |  |  |
| Goedgekeurd |  |  |  |  |
| Naam keurmeester: Datum: Handtekening keurmeester: |