**Checklist ladders en trappen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeidsmiddel | | ID-nummer: | | | |
| Merk: | | Type: | | | |
| Aantal treden/sporten: | | Materiaal: hout / aluminium / staal / kunststof | | | |
| **Conform:** ❑ Arbobesluit H7 (RAM) ❑ NEN 2484 ❑ Warenwetbesluit  Toelichting: J Ja, in orde N Nee, niet in orde O Opmerking | | | | | |
|  | **J** | | **N** | **nvt** | **Opmerkingen** |
| Algemene producteisen | | | | | |
| Opschriften |  | |  |  |  |
| Gebruiksaanwijzing (sticker) |  | |  |  |  |
| Algehele toestand |  | |  |  |  |
| Rechtheid |  | |  |  |  |
| Compleet |  | |  |  |  |
| Speling |  | |  |  |  |
| Onderdeleneisen | | | | | |
| Bomen / stijlen |  | |  |  |  |
| Sporten / treden |  | |  |  |  |
| Sport-boom en trede-stijl verbinding |  | |  |  |  |
| Beslag |  | |  |  |  |
| Bevestigingsmaterialen |  | |  |  |  |
| Opsteek-, schuif- en valhaken |  | |  |  |  |
| Reformpennen en -haken |  | |  |  |  |
| Spreidstandbeveiliging |  | |  |  |  |
| Stabiliteitsbalk |  | |  |  |  |
| Optrektouw en katrol |  | |  |  |  |
| Ladder- en trapvoeten |  | |  |  |  |
| Afdekdoppen en opvulstukken |  | |  |  |  |
| Sportlatten/versterkingsstrippen |  | |  |  |  |
| Uitschuifbegrenzing |  | |  |  |  |
| Steunbeugel |  | |  |  |  |
| Bordes / sta-plateau |  | |  |  |  |
| Keuringssticker geplakt |  | |  |  |  |
| Goedgekeurd |  | |  |  |  |
|  | | | | |  |
| Naam keurmeester: Datum:  Handtekening keurmeester: | | | | | |

**Checklist rolsteigers**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeidsmiddel | | ID-nummer | | | |
| Merk: | | Type: | | | |
| Aantal onderdelen: | | Materiaal: aluminium / staal | | | |
| **Conform:** ❑ Arbobesluit H7 (RAM) ❑ NEN 1004 ❑ Warenwetbesluit  Toelichting: J Ja, in orde N Nee, niet in orde O Opmerking | | | | | |
|  | **J** | | **N** | **Nvt** | **Opmerkingen** |
| Algemene producteisen | | | | | |
| Gebruiksaanwijzing (sticker) |  | |  |  |  |
| Algehele toestand |  | |  |  |  |
| Rechtheid / compleetheid |  | |  |  |  |
| **Zijpanelen** | | | | | |
| Speling en passing frames |  | |  |  |  |
| Lasverbindingen |  | |  |  |  |
| Haaksheid |  | |  |  |  |
| Anti-sliplaag |  | |  |  |  |
| **(Zwenk)wielen** | | | | | |
| Algehele toestand wielen;  massief, rond, gelijke diameter en gangbaar |  | |  |  |  |
| Reminrichting |  | |  |  |  |
| Loopvlak wielen |  | |  |  |  |
| Spindels; gangbaar en tegen uitdraaien geblokkeerd |  | |  |  |  |
| **Leuningen, diagonalen, liggers en schoren** | | | | | |
| Algehele toestand / Rechtheid |  | |  |  |  |
| Klauwmechanisme incl. borging |  | |  |  |  |
| **Werkvloer(en)** | | | | | |
| Algehele toestand |  | |  |  |  |
| Klauwen / Uitwaaibeveiliging |  | |  |  |  |
| Anti-sliplaag |  | |  |  |  |
| Luik |  | |  |  |  |
| **Kantplanken** | | | | | |
| Algehele toestand |  | |  |  |  |
| **Uitzetpoten** | | | | | |
| Algehele toestand |  | |  |  |  |
| Werking scharnieren |  | |  |  |  |
| Rubber doppen (profiel) |  | |  |  |  |
| **Ladders (indien sportafstand > 30 cm)** | | | | | |
| Algehele toestand; Recht, onbeschadigd en vrij van vuil |  | |  |  |  |
| Keuringssticker geplakt |  | |  |  |  |
| Goedgekeurd |  | |  |  |  |
| Naam keurmeester: Datum:  Handtekening keurmeester: | | | | | |