**Checklist grondverzetmachines**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gebruiker** |  |
| Naam |  |
| Adres |  |
| Postcode |  |
| Plaats |  |
| Telefoon |  |
| Cont. Pers. |  |

**Conform: arbo besluit H7 (RAM) Voertuigreglement**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hijsfunctie : Blm > 10tm en bl >2t  Blm < 10tm en bl <2t  Zonder hijsfunctie | goed | Fout | n.v.t. |
| **DOCUMENTATIE** |  |  |  |
| Typeplaatje aanwezig |  |  |  |
| CE-markering |  |  |  |
| **CABINE** |  |  |  |
| Binnenverlichting |  |  |  |
| Bediening duidelijk en herkenbaar |  |  |  |
| Verbandtrommel |  |  |  |
| Brandblusser |  |  |  |
| Werking en afstelling bedieningshandels |  |  |  |
| Werking ventilatie en verwarmingssysteem |  |  |  |
| Bediening buiten gevaarlijke zones |  |  |  |
| Werking start beveiliging |  |  |  |
| Contactschakelaar |  |  |  |
| Werking (nood) stopvoorziening(en) |  |  |  |
| Werking overige veiligheidsschakelaars |  |  |  |
| Veiligheidsbeugels kantel beveiliging |  |  |  |
| Afstandsbediening |  |  |  |
| Veiligheidsgordel (open cabine) |  |  |  |
| **EXTERIEUR** |  |  |  |
| Treeplanken handgrepen |  |  |  |
| Waarschuwing stickers |  |  |  |
| Achteruitrijdbeveiliging |  |  |  |
| Bewegende delen goed afgeschermd |  |  |  |
| Delen met thermische gevaar afgeschermd |  |  |  |
| Werking zwaailamp |  |  |  |
| Werking claxon |  |  |  |
| Werklampen |  |  |  |
| Verlichting koplichten achterlichten reflectoren |  |  |  |
| Hydraulische systeem |  |  |  |
| Constructie geen scheuren roest vervormingen |  |  |  |
| Bevestigging contragewichten deugdelijk |  |  |  |
| Uitlaat gassen |  |  |  |
| Geen onnodige trillingen en onbalans |  |  |  |
| Lawaai op oor hoogte werkplek |  |  |  |
| Wielbouten en moeren |  |  |  |
| Banden |  |  |  |
| Bandenspanning |  |  |  |
| Toestand speling van sprocket en rups |  |  |  |
| Transportvergrendeling aanwezig en deugdelijk |  |  |  |
| Zwenkrek (bij machines > 6000kg) |  |  |  |

**Opmerkingen:** .........................................................................

…………………………………………………………………………………………..

Goedgekeurd/afgekeurd

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Merk |  |
| Bouwjaar |  |
| Type |  |
| Serie no. |  |
| Keuringsdatum |  |
| stickernummer |  |

**NEN-EN 474**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | goed | Fout | n.v.t. |
| Speling boenwagen/onderwagen/knikpunt |  |  |  |
| Vonkenvanger aanwezig (gebruik op VCA locatie) |  |  |  |
| Remmen en remolie |  |  |  |
| Carrosserie chassis en motorsteunen |  |  |  |
| Brandstof systeem |  |  |  |
| Tankdop |  |  |  |
| Uitlaatsysteem |  |  |  |
| Accu en bedrading |  |  |  |
| Achteruitrij inrichting (>400kg) |  |  |  |
| Koppeling met aanhangwagen |  |  |  |
| Stuurinrichting maximaal ¼ slag speling |  |  |  |
| Bedrijfsrem |  |  |  |
| Parkeerrem |  |  |  |
| Cabine 2 deuren of 1 deur met nooduitgang |  |  |  |
| Sluiting deuren |  |  |  |
| Ruiten ruitenwissers |  |  |  |
| Vergrendeling en verstelinrichting zitplaats |  |  |  |
| **WEGENVERKEERSWET** |  |  |  |
| Linker spiegel |  |  |  |
| Rechter spiegel (bij gesloten carrosserie) |  |  |  |
| Trottoirspiegel (L > 6m en goederenvervoer) |  |  |  |
| Dimlichten stadslichten en richtingaanwijzers |  |  |  |
| Zijrichting aanwijzers en gele retroreflectoren (L>6m) |  |  |  |
| Achterlichten remlichten en rode retroreflectoren |  |  |  |
| Scherpe delen afgeschermd |  |  |  |
| Afgeknotte driehoek |  |  |  |
| Bevestiging punt voor slepen |  |  |  |
| **HIJSFUNTIE** |  |  |  |
| Kraanboek aanwezig |  |  |  |
| CE certificaat complete machine incl. lasthaak |  |  |  |
| Slangbreukbeveiliging op giek en lepelsteel |  |  |  |
| Overlastsignalering LMB |  |  |  |
| Elektrisch schema aanwezig |  |  |  |
| Lasthaak juist bevestigd + veiligheidsclip |  |  |  |
| Lasthaak ID en certificaat |  |  |  |
| Lastdiagram aanwezig |  |  |  |
| Gewicht van contragewicht |  |  |  |
| Waterpas |  |  |  |
| Spiegels aan beide zijden |  |  |  |
|  |  |  |  |

…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………