**Checklist heftruck**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gebruiker** |  |
| Naam |  |
| Adres |  |
| Postcode |  |
| Plaats |  |
| Telefoon |  |
| Cont. Pers. |  |

**Conform: Arbo besluit H7 (RAM) wegenverkeerswet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | goed | Fout | n.v.t. |
| **IDENTIFICATIE** |  |  |  |
| Typeplaat aanwezig |  |  |  |
| Lastdiagram aanwezig |  |  |  |
| CE Markering aanwezig na 1-1-‘95 |  |  |  |
| Waarschuwing stickers |  |  |  |
| **BEDIENING** |  |  |  |
| Bediening duidelijk en herkenbaak |  |  |  |
| Werking pedalen en handels |  |  |  |
| **BEVEILIGING** |  |  |  |
| Contactslot |  |  |  |
| Startbeveiliging stoelschakelaar/voetschakelaar |  |  |  |
| Stoel veiligheidsgordel |  |  |  |
| Noodstop |  |  |  |
| Werking massaslot |  |  |  |
| Claxon |  |  |  |
| **ZICHT** |  |  |  |
| Spiegels ruiten ruitenwissers |  |  |  |
| **OVERIG** |  |  |  |
| Verlichting.werklampen |  |  |  |
| Veiligheidskooi |  |  |  |
| Portiersluiting |  |  |  |
| Verwarming . ventilatie |  |  |  |
| Handgrepen opstappen leuningen |  |  |  |
| **HEFMAST** |  |  |  |
| Verbindingen borggingen rollen |  |  |  |
| Hef kettingen max 2% rek |  |  |  |
| Werking max last signalering |  |  |  |
| Afstelling hefinrichting |  |  |  |
| Ballast bevestiging deugdelijk |  |  |  |
| **VORKEN** |  |  |  |
| Toestand vorken visueel |  |  |  |
| Slijtage |  |  |  |
| Rechtheid haaks heid vorken |  |  |  |
| Vorkenbord last rek |  |  |  |
| Vork slot lepelborging |  |  |  |
| **HYDRAULISCHE INSTALLATIE** |  |  |  |
| Lekkage |  |  |  |
| Slangbreukventielen |  |  |  |
| Toestand slangen leidingen koppelingen cilinders |  |  |  |
| **AANDRIJVING VERBRANDINGSMOTOREN** |  |  |  |

**Opmerkingen:** .........................................................................

…………………………………………………………………………………………..

Goedgekeurd/afgekeurd

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Merk |  |
| Bouwjaar |  |
| Type |  |
| Serie no. |  |
| Keuringsdatum |  |
| stickernummer |  |

**NEN-EN 1726 veiligheid van gemotoriseerde trans-**

**portwerktuigen met een hefvermogen tot 10.000kg**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | goed | Fout | n.v.t. |
| Werking toestand motorsteunen |  |  |  |
| Conditie uitlaat afscherming |  |  |  |
| Brandstoftank leiding tankdop |  |  |  |
| LPG tank max 10 jaar na laatste keuringsdatum |  |  |  |
| Accu bevestiging |  |  |  |
| Bedrading schakelkasten |  |  |  |
| **ELEKTRISCHE AANDRIJVING** |  |  |  |
| Toestand batterij |  |  |  |
| Bevestiging batterij |  |  |  |
| Toestand van stekers kabels laders en motoren |  |  |  |
| **STUREN** |  |  |  |
| Stuurinrichting werking conditie speling |  |  |  |
| Banden wielen wielbouten moeren |  |  |  |
| **REMMEN** |  |  |  |
| Parkeerrem (op helling 16%) |  |  |  |
| Bedrijfsrem met vertraging 2,4 m/s² |  |  |  |
| Leidingen en reservoirs vloeistofniveau |  |  |  |
| **FUNCTIONELE BEPROEVING** |  |  |  |
| Rijproef |  |  |  |
| Remproef |  |  |  |
| Hefsysteem |  |  |  |
| Sturen |  |  |  |
| Geluidsniveau <80DB |  |  |  |
| **WEGENVERKEERSWET** |  |  |  |
| Afmeting en massa (12x2 6x4 en 5000 kg p/wiel |  |  |  |
| Achteruitrij inrichting (>400kg) |  |  |  |
| Cabine 2 deuren of 1 deur met nooduitgang |  |  |  |
| Rechter buitenspiegel (bij gesloten carrosserie) |  |  |  |
| Uitzicht bestuurder |  |  |  |
| Linker buitenspiegel |  |  |  |
| Trottoirspiegel (L6m en goederenvervoer) |  |  |  |
| Vergrendeling verstelinrichting zitplaats |  |  |  |
| Scherpe delen afgeschermd |  |  |  |
| Dimlichten stadslichten en richting aanwijzers voor |  |  |  |
| Zijrichtingaanwijzers en gele retroreflectoren (L>6m) |  |  |  |
| Achterlichten remlichten en rode retroreflectoren |  |  |  |
| Achter knipperlichten |  |  |  |
| Koppeling met aanhangwagen |  |  |  |
| Bevestigingspunt voor slepen |  |  |  |
| Afgeknotte driehoek |  |  |  |

…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………