|  |
| --- |
| **KEURINGSCHECKLIST LADDER (ALUMINIUM)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** |       |
| **Merk en type arbeidsmiddel** |       |
|  |
| **VISUELE KEURING** |
| **Controlepunten** | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Gebruikershandleiding in Nederlandse taal beschikbaar
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Beknopte gebruikersaanwijzing op arbeidsmiddel
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Werking arbeidsmiddel (schuift goed, recht tegen muur te zetten)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Werking uitschuifbegrenzing
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Speling van stijlen, sporten, bevestigingen, haken, etc.
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Rechtheid stijlen en sporten (niet verbogen, vervormd)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Stijlen en sporten deugdelijk (o.a. geen scheuren, deuken, gaten, bramen, vervorming, vet/vuil, corrosie)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Sport-stijlverbinding deugdelijk
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Bevestigingsmaterialen deugdelijk
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Laddervoeten deugdelijk
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Stabilisatiebalk deugdelijk
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Spreidstandbeveiliging deugdelijk
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Opsteek, schuif- en valhaken deugdelijk
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Optreklijn (min. 8 mm.) en katrol deugdelijk
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Reformpennen en haken deugdelijk
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Afdekdoppen en opvulstukken deugdelijk
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Versterkingsstrippen deugdelijk
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Opmerkingen** |
|  |
|   |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | **Paraaf keurmeester** |
|   -  -     |       |  |