|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST HARNASGORDEL (INCL. VANGLIJN, VALDEMPER, VALSTOPAPARAAT EN AANSLAGLIJN) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** |       |
| **Merk en type arbeidsmiddel** |       |
|  |
| **VISUELE KEURING** |
| **Keuringspunten** | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (**niet** gegraveerd en **niet** met behulp van sticker)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Gebruikershandleiding in Nederlandse taal beschikbaar
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar op een deugdelijk bevestigd label
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Harnasgordel niet ouder dan: "volgens opgave van fabrikant (zie handleiding).
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Banden van gordel nog soepel c.q. niet stug geworden a.g.v. veroudering materiaal
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Schouder- en zitbanden minimaal 40 mm breed.
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. De lijf- en bovenbeenbanden minimaal 22 mm breed.
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Heupbanden (indien aanwezig) minimaal 80 mm breed
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Banden goed verstelbaar (en in gewenste stand goed te borgen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen insnijding of slagen van het weefsel.
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen gebroken garens/stiksels (niet meer dan 10% ter plekke van de beschadiging)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen vervorming van banden door hitte
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen inwerking door agressieve stoffen (zuren, oplosmiddelen en alkaliën)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen vervorming c.q. corrosie van metalen ringen (D-ringen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Arbeidsmiddel niet vettig
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vangoog (D-ring) tussen schouderbladen deugdelijk aan gordel geborgd (mag niet kunnen verschuiven)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vanglijn (verbindingslijn) voorzien van valdemper
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Valdemper oké
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vanglijn (verbindingslijn) deugdelijk (niet rafelig, corrosie, etc.) én max. 1,5 meter lang
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Lijnklem deugdelijk (moet goed meelopen, niet verborgen, geen corrosie)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Aanslaglijn (vaste of flexibele) deugdelijk (niet rafelig, corrosie, etc.)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Val-stop-apparaat deugdelijk (geen corrosie en terugrol-mechanisme oké)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Opmerkingen** |
|  |
|   |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | **Paraaf keurmeester** |
|   -  -     |       |  |