|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST HIJSBAND |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** | |  | | | |
|  | | | | | |
| **VISUELE KEURING** | | | | | |
| **Keuringspunten (algemeen)** | | | | | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel | | | | | NOK  OK |
| 1. Beproevingscertificaat | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer, beproevingsdatum, certificaatnummer en werklast (WLL) op een deugdelijk bevestigd label | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Geen insnijding of slagen van het weefsel. | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen gebroken garens/stiksels (niet meer dan 10% ter plekke van de beschadiging) | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen vervorming door hitte | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen inwerking door agressieve stoffen (zuren, oplosmiddelen en alkaliën) | | | | | NOK  OK |
| 1. Hijsband niet ouder dan: "volgens opgave van fabrikant (zie handleiding). | | | | | NOK  OK |
| 1. Arbeidsmiddel niet vettig | | | | | NOK  OK |
| **Keuringspunten (alleen voor platte hijsbanden)** | | | | | **Bevinding** |
| 1. Hijsband minimaal 60 mm breed. | | | | | NOK  OK |
| 1. Lus van hijsband minimaal 20 cm lang en aan binnenzijde beschermd óf voorzien van speciale rijgbeugels c.q. -haken | | | | | NOK  OK |
| **Keuringspunten (alleen voor ronde hijsbanden)** | | | | | **Bevinding** |
| 1. Hijsband minimaal 50 mm breed. | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen beschadiging van de buitenhoes waarbij beschadigde garens zichtbaar zijn. | | | | | NOK  OK |
| **Opmerkingen** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | | **Paraaf keurmeester** | | |
| -  - |  | |  | | |