|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST HIJSBAND  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** |       |
|  |
| **VISUELE KEURING** |
| **Keuringspunten (algemeen)** | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Beproevingscertificaat
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer, beproevingsdatum, certificaatnummer en werklast (WLL) op een deugdelijk bevestigd label
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen insnijding of slagen van het weefsel.
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen gebroken garens/stiksels (niet meer dan 10% ter plekke van de beschadiging)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen vervorming door hitte
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen inwerking door agressieve stoffen (zuren, oplosmiddelen en alkaliën)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Hijsband niet ouder dan: "volgens opgave van fabrikant (zie handleiding).
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Arbeidsmiddel niet vettig
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Keuringspunten (alleen voor platte hijsbanden)** | **Bevinding** |
| 1. Hijsband minimaal 60 mm breed.
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Lus van hijsband minimaal 20 cm lang en aan binnenzijde beschermd óf voorzien van speciale rijgbeugels c.q. -haken
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Keuringspunten (alleen voor ronde hijsbanden)** | **Bevinding** |
| 1. Hijsband minimaal 50 mm breed.
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen beschadiging van de buitenhoes waarbij beschadigde garens zichtbaar zijn.
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Opmerkingen** |
|  |
|   |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | **Paraaf keurmeester** |
|   -  -     |       |  |