|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST KETTING |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** | |  | | | |
|  | | | | | |
| **VISUELE KEURING** | | | | | |
| **Keuringspunten** | | | | | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel | | | | | NOK  OK |
| 1. Beproevingscertificaat | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer, beproevingsdatum, certificaatnummer en werklast (WLL) | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Diameter van kettingschakels mag niet 10 % minder dan nominale materiaaldikte zijn | | | | | NOK  OK |
| 1. Topschalm niet vervormd | | | | | NOK  OK |
| 1. Veiligheidshaak functioneert nog goed c.q. niet vervormd | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen inwerking door agressieve stoffen (zuren, oplosmiddelen en alkaliën) | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen knoop in de ketting | | | | | NOK  OK |
| 1. Ketting niet gecorrodeerd | | | | | NOK  OK |
| 1. Ketting niet vuil/vettig | | | | | NOK  OK |
| 1. Ketting niet vochtig opgeslagen | | | | | NOK  OK |
| **Opmerkingen** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | | **Paraaf keurmeester** | | |
| -  - |  | |  | | |