|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST STAALKABEL |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** |       |
|  |
| **VISUELE KEURING** |
| **Keuringspunten** | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Beproevingscertificaat
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer, beproevingsdatum, certificaatnummer en werklast (WLL)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Diameter van kabel moet overal gelijk zijn en mag niet sterk verminderd zijn
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen inwerking door agressieve stoffen (zuren, oplosmiddelen en alkaliën)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen vleeshaken (= gebroken draden in de kabel over een grote lengte)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen breuknest (= breuk of beschadiging van veel draden op 1 plaats in de kabel)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen kink (= draai) in de staalkabel
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen corrosie
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Kabel niet vuil/vettig
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Kabel niet vochtig opgeslagen
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Staalkabelverbinding bij permanente verbindingen met talurit- of superloopklem én bij losneembare verbindingen niet met boutklem(men), maar met een wigklem
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Opmerkingen** |
|  |
|   |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | **Paraaf keurmeester** |
|   -  -     |       |  |