**Ladders, trappen en rolsteigers**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gebruiker** |  |
| Naam |  |
| Adres |  |
| Postcode |  |
| Plaats |  |
| Telefoon |  |
| Cont. Pers. |  |

**Materiaal: hout/aluminium/staal/kunstof**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LADDERS EN TRAPPEN** | goed | Fout | n.v.t. |
| Aantal treden/sporten: ……x |  |  |  |
| Algemene producteisen |  |  |  |
| Opschriften |  |  |  |
| Gebruiksaanwijzing (sticker) |  |  |  |
| Algehele toestand |  |  |  |
| Rechtheid |  |  |  |
| Compleet |  |  |  |
| Speling |  |  |  |
| Onderdeleneisen |  |  |  |
| Bomen / stijlen |  |  |  |
| Sporten / treden |  |  |  |
| Sport-boom en trede-stijl verbinding |  |  |  |
| Beslag |  |  |  |
| Bevestigingsmaterialen |  |  |  |
| Opsteek-, schuif- en valhaken |  |  |  |
| Reformpennen en –haken |  |  |  |
| Spreidstandbeveiliging |  |  |  |
| Stabiliteitsbalk |  |  |  |
| Optrektouw en katrol |  |  |  |
| Ladders- en trapvoeten |  |  |  |
| Afdekdoppen en opvulstukken |  |  |  |
| Sportlatten/versterkingsstrippen |  |  |  |
| Uitschuifbegrenzing |  |  |  |
| Steunbeugel |  |  |  |
| Bordes / sta-plateau |  |  |  |
| Keuringssticker geplakt |  |  |  |
| Goedgekeurd |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Opmerkingen:** .........................................................................

…………………………………………………………………………………………..

Goedgekeurd/afgekeurd

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Merk |  |
| Bouwjaar |  |
| Type |  |
| Serie no. |  |
| Keuringsdatum |  |
| stickernummer |  |

**Conform: Arbobesluit H7 (RAM)/NEN 2484/Warenwet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ROLSTEIGERS** | goed | Fout | n.v.t. |
| Aantal onderdelen: stuks |  |  |  |
| Algemene producteisen |  |  |  |
| Gebruiksaanwijzing (sticker) |  |  |  |
| Algehele toestand |  |  |  |
| Rechtheid / compleetheid |  |  |  |
| **Zijpanelen** |  |  |  |
| Speling en passing frames |  |  |  |
| Lasverbindingen |  |  |  |
| Haaksheid |  |  |  |
| Antislip laag |  |  |  |
| **(zwenk) wielen** |  |  |  |
| Algehele toestand wielen: massief, rond, diameter |  |  |  |
| Reminrichting |  |  |  |
| Loopvlak wielen |  |  |  |
| Spindels: gangbaar en tegen uitraaien geblokkeerd |  |  |  |
| **Leuningen, diagonalen, liggers en schoren** |  |  |  |
| Algehele toestand / rechtheid |  |  |  |
| Klauwmechanisme incl. borging |  |  |  |
| **Werkvloer(en)** |  |  |  |
| Algehele toestand |  |  |  |
| Klauwen / uitwaaibeveiliging |  |  |  |
| Anti – sliplaag |  |  |  |
| Luik |  |  |  |
| **Kantplanken** |  |  |  |
| Algehele toestand |  |  |  |
| **UITZETPOTEN** |  |  |  |
| Algehele toestand |  |  |  |
| Werking scharnieren |  |  |  |
| Rubber doppen (profiel) |  |  |  |
| **Ladders (indien sportafstand > 30 cm)** |  |  |  |
| Algeheel toestand: Recht, onbeschadigd en zuiver |  |  |  |
| Keuringsticker geplakt |  |  |  |
| Goedgekeurd |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………