|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** |       |
|  |
| **VISUELE CONTROLE** |
| **Keuringspunten** | **Bevinding** |
| **Veiligheidshelm** |  |
| 1. Vermelding van CE-markering, EN 397, fabrikant, type, fabricagemaand en materiaalcode (PE na 3 jaar vervangen; ABS na 5 jaar en PC na 10 jaar)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen barsten in helm c.q. inwerking van agressieve stoffen (zuren, oplosmiddelen, etc.)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen stickers op helm
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Zweetband nog schoon
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Kinband nog heel
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Veiligheidsbril** |  |
| 1. Vermelding van CE-markering, EN 166, fabrikant en type
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Doorzichtigheid van glazen (niet te veel krassen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen barsten, gaten in glazen
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Gehoorbescherming (oorkappen of otoplastieken)** |  |
| 1. Vermelding van CE-markering, fabrikant en type
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Otoplastieken c.q. kappen niet vuil
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Schuimrubber van oorkappen niet stuk
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Mond- en neusbescherming** |  |
| 1. Vermelding van CE-markering, fabrikant en type
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Minimaal P3
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Masker niet verzadigd met stof/vuil
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Masker sluit nog goed aan op gezicht (elastiekjes niet stuk)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Werkkleding** |  |
| 1. Vermelding van CE-markering, fabrikant en type
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Geen losse stukken én niet rafelig
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Goed sluitende rits of knopen
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Kleding niet vettig
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Veiligheidsschoenen** |  |
| 1. Vermelding van CE-markering, EN 345, fabrikant, type en serienummer
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Minimaal S3
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Staal in neus niet zichtbaar (leer doorgesleten)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Zool niet gebarsten/gescheurd (staal niet zichtbaar)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Veters en vetergaten nog heel
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Opmerkingen** |
|  |
|   |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | **Paraaf keurmeester** |
|  |  |  |