|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST OPSLAGCONTAINER |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** |       |
|  |
| **VISUELE KEURING** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (kunststof plaatje op deur)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Aardlekschakelaar In ≤ 30 mA aanwezig en functioneert
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Aarding aanwezig
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Elektrische installatie NEN 3140-gekeurd (betreffende keuringsrapport tevens bijvoegen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Constructie van container nog voldoende sterk en niet ernstig gecorrodeerd (visueel keuren)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Ophang-/hijspunten van container nog niet ernstig gecorrodeerd c.q. geen scheuren (visueel keuren)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Voldoende TL-verlichting met slagvaste beschermkappen aanwezig
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Opbergrek goed tegen wand geborgd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Opmerkingen** |
|  |
|   |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | **Paraaf keurmeester** |
|   -  -     |       |  |