|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST VEEGMACHINE |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** |       |
| **Merk en type arbeidsmiddel** |       |
|  |
| **VISUELE KEURING** |
| **Keuringspunten** | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Gebruikershandleiding in Nederlandse taal beschikbaar
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van massa voertuig, toerental en soort brandstof
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Blauwe stickers op arbeidsmiddel m.b.t. de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen (gehoor)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Sticker aanwezig dat veiligheidsgordel gedragen moet worden
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermeldingen bij bedieningsschakelaars/-knoppen (o.a. aan/uit, 1/0)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Goede werking arbeidsmiddel (werken alle bedieningsschakelaars en -knoppen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Aanstootbeveiliging
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Nulstandbeveiliging
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Noodstop
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Constructie (scheuren en verbindingen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Borstels goed geborgd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Bescherming aanwezig tegen draaiende, bewegende delen (aandrijving)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Bescherming aanwezig tegen wegvliegende stenen, etc.
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Bougiekabel
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Benzinetank, benzineleidingen en tankdop lekken niet
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Oliepeil
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Oliepomp (oliefilter kan verstopt zijn)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Oliereservoir en -slangen (kunnen lek zijn)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Uitlaat zoveel mogelijk afgeschermd (i.v.m. hitte) en hoog geplaatst (i.v.m. uitlaatgassen)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Uitlaatdemper oké (i.v.m. te veel geluid)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Stuurinrichting
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Banden
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Claxon
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Zwaailicht, koplampen en achterlicht
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Achteruitrijdsignaal
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Veiligheidsmarkering
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Reflecterende driehoek op achterzijde en overige reflectoren
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Roll-Over-Protection-Structures (ROPS)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Veiligheidsgordel
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Spiegels (2x), zonnekleppen en ruitenwissers
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Ruiten met veiligheidsglas
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Pedalen antislip
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Remmen
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Opmerkingen** |
|                                |
|   |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | **Paraaf keurmeester** |
|   -  -     |       |  |