**Voorbeeld quick-scan elektrische installatie**

|  |
| --- |
| **GEGEVENS v.d. VASTE INSTALLATIE**Stroomstelsels: netspanning: Volttotaal aangesloten schijnbaar vermogen: KVAbelangrijke aanpassingen, wijzigingen, renovaties of uitbreidingen in de installatie hebben plaatsgevonden in het jaar………documentatie is toen aangepast **[ ]**  ja **[ ]**  nee draaiveld **[ ]**  links **[ ]**  rechts |
| **RELEVANTE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN OMVANG VAN DE INSTALLATIE**de volgende tekeningen (up-to-date) dienen door de beheerder beschikbaar worden gesteld:1. groepenkastindeling2. kracht- en lichtinstallatie3. noodverlichtingsinstallatie4. groepenverklaringenomvang installatie:- inspecteren van het bestaande gebouw(en)- inspecteren van ..... stuks verdeelinrichtingen inclusief toevoerleidingen- inspecteren van ..... stuks wandcontactdozen en aansluitpunten- (steeksproefsgewijs) inspecteren van  ....... stuks armaturen (.... %)- (steeksproefsgewijs) inspecteren van de aanwezige lasdozen (.... %)- (steeksproefsgewijs) inspecteren van het aanwezige schakelmateriaal (.... %) |
| **Specifieke instructies van de beheerder voor het uitvoeren van de toezichthoudende werkzaamheden:**        |

|  |
| --- |
| **Specifieke van toepassing zijnde normen / Acceptatiecriteria:****[ ]**  NEN 1010 …. druk **[ ]**  NEN 3140 Laagspanningsinstallaties, bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud**[ ]**  **[ ]**  **[ ]**  **[ ]**   |
| **Indien gewenst aanvullend onderzoek(en):****[ ]** Thermografisch onderzoekBetreft de volgende verdeler:       |
| **Delen van de installatie welke niet geïnspecteerd worden + evt. reden:**          |
| Plaats: datum:Ingevuld door: paraaf: |